**Prilog II - Obrazac troškovnika**

**Radovi na obnovi posjetiteljske infrastrukture na Vrelu Une**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (u EUR) | Ukupna cijena  bez PDV-a  (u EUR) |
| 1. | **Zamjena trulih i oštećenih dijelova** zaštitne ograde – rukohvata (vidi skicu greda 1);  Materijal HRAST MASIV II klasa, greda dimenzija 10 cm x 12 cm  U cijenu su uključeni i dijelovi za spajanje i pričvršćivanje (npr. vijci, matice, podlošci i sl.) | m | 52 m |  |  |
| 2. | **Zamjena trulih i oštećenih dijelova** zaštitne ograde (vidi skicu: grede 2 i 3);  materijal HRAST MASIV II klasa greda dimenzija 7,5 cm x 10 cm  U cijenu su uključeni i dijelovi za spajanje i pričvršćivanje (npr. vijci, matice, podlošci i sl.) | m | 95 m |  |  |
| 3. | Zaštitna ograda, **ugradnja novih ojačanja** (potpornji) – vidi skicu: potporanj (ojačanje); materijal HRAST MASIV II klasa greda dimenzije 10 cm x 10 cm  U cijenu su uključeni i dijelovi za spajanje i pričvršćivanje (npr. vijci, matice, podlošci i sl.) | m | 15 m |  |  |
| 4. | Struganje i brušenje trodijelne ograde te bojanje ograde (sa svih strana). Ograda se sastoji od tijela ograde (greda 1 rukohvat + greda 2 + greda 3), nosača i ojačanja (vidi skicu) i proteže se od početka staze do samog izvora, te uključuje 3 vidikovca.  **Bojanje ograde:** nanosi se izolacijski temeljni premaz za drvo i završni premaz za drvo, otporan na vremenske uvjete, smeđi (nijansa u dogovoru s Naručiteljem) | m | 599,15 m |  |  |
| 5. | Obnova podne konstrukcije na odmorištu; **zamjena trulih i oštećenih dijelova;**  materijal HRAST MASIV II klasa, dimenzija grede 12 cm x 10 cm  U cijenu su uključeni i dijelovi za spajanje i pričvršćivanje (npr. vijci, matice, podlošci i sl.) | m | 17 m |  |  |
| 6. | Obnova podne konstrukcije na odmorištu; brušenje, bojanje  **Bojanje ograde:** nanosi se izolacijski temeljni premaz za drvo i završni premaz za drvo, otporan na vremenske uvjete, smeđi (nijansa u dogovoru s Naručiteljem) | m2 | 20 m2 |  |  |
| 7. | Brušenje i bojanje krovne konstrukcije odmorišta na Vrelu Une.  **Bojanje ograde:** nanosi se izolacijski temeljni premaz za drvo i završni premaz za drvo, otporan na vremenske uvjete, smeđi (nijansa u dogovoru s Naručiteljem) | m2 | 20 m2 |  |  |
| **UKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a)** | | | | |  |
| **IZNOS PDV-a** | | | | |  |
| **UKUPNA CIJENA (s PDV-om)** | | | | |  |

Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum) M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)  
 (ako je primjenjivo)

Skica:

Slika na kojoj se prikazuje dijagram, crta, skeč, paralelno

Sadržaj generiran umjetnom inteligencijom može biti netočan.